|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 武夷山国家公园福建管理局窗帘采购清单 | | |
| 序号 | 参考图 | 名称 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 图片1 | 名称：芝士羊绒（窗帘布） 参数： 1.甲醛含量：未检出 2.PH值：6.6 3.异味：无 4.可分解致癌芳香胺染料：未检出 5.可萃取铅含量：<0.10 6.可萃取铅含量：<0.10 7.耐洗色牢度：变色：4 沾色：4 8.耐光色牢度：变色：5 9. 水洗尺寸变化率：经向：-0.5 纬向：0 10.防紫外线性能：UPE值：55 T(UVA)AV(％)：0.2 T(UVA)AV(％)：4.6 11.遮光率：99.99% 12.隔音：≦33 13.隔热：≈20℃ | 47 | 米 |
| 2 | 名称：皇冠纱透光不透人 参数： 1.耐汗渍色牢度/级：酸性：4-5 碱性：4-5 2.耐水色牢度/级：4-5 3.耐干摩擦色牢度/级：4-5 4.耐光色牢度/级：4-5 5.耐光汗复合色牢度（碱性）/级：4 6.拉伸弹性回复率/%：95% 7.水洗后扭曲率/%:≦1.0 8.起球/级:4 9.甲醛含量/mg/Kg:未检出 10.pH值：6.2 11.异味：未检出 | 47 | 米 |
| 3 | **名称:铝合金轨道轨道** 参数：轨道：20mm x18mm材质6063原生铝材，抗氧化电泳象牙白漆面。2.0mm加厚轨壁，高承重，不易断裂。 合金纳米轮，顺滑流畅。合金封口，美观耐用，抗拉扯力强加厚安装码，承重能力强。 | 47 | 米 |
| 4 | 名称:韩折布带 参数:布带：采用8cm加密透明尼龙带，可反复清洗不变形 挂钩:采用6.6cm x2.5mm白漆单钩，耐用不易变形。 工艺:韩折工艺，褶皱均匀、立体感强，让窗帘显得精美。 | 94 | 米 |
| 5 |  | 名称：罗马杆和挂环（执法一二处） 规格： 一楼：3.05m\*1根 二楼：2.35m\*1根，2.76m\*1根，3.05m\*2根 三楼：2.3m\*1根，2.76m\*1根，3.05m\*2根 四楼：2.3m\*1根，2.8m\*1根 材质：铝合金 颜色：白色 备注：11个窗户含安装 | 31 | 米 |
| 6 |  | 名称：修改窗帘（执法一二处） 规格：根据实地尺寸修改 | 10 | 对 |