|  |
| --- |
| 武夷山国家公园福建管理局窗帘采购清单 |
| 序号 | 参考图 | 名称 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 图片1 | 名称：芝士羊绒（窗帘布）参数：1.甲醛含量：未检出2.PH值：6.63.异味：无4.可分解致癌芳香胺染料：未检出5.可萃取铅含量：<0.106.可萃取铅含量：<0.107.耐洗色牢度：变色：4 沾色：48.耐光色牢度：变色：59. 水洗尺寸变化率：经向：-0.5 纬向：010.防紫外线性能：UPE值：55 T(UVA)AV(％)：0.2 T(UVA)AV(％)：4.611.遮光率：99.99%12.隔音：≦3313.隔热：≈20℃ | 47 | 米 |
| 2 | 名称：皇冠纱透光不透人参数：1.耐汗渍色牢度/级：酸性：4-5 碱性：4-52.耐水色牢度/级：4-53.耐干摩擦色牢度/级：4-54.耐光色牢度/级：4-55.耐光汗复合色牢度（碱性）/级：46.拉伸弹性回复率/%：95%7.水洗后扭曲率/%:≦1.08.起球/级:49.甲醛含量/mg/Kg:未检出10.pH值：6.211.异味：未检出 | 47 | 米 |
| 3 | **名称:铝合金轨道轨道**参数：轨道：20mm x18mm材质6063原生铝材，抗氧化电泳象牙白漆面。2.0mm加厚轨壁，高承重，不易断裂。合金纳米轮，顺滑流畅。合金封口，美观耐用，抗拉扯力强加厚安装码，承重能力强。 | 47 | 米 |
| 4 | 名称:韩折布带参数:布带：采用8cm加密透明尼龙带，可反复清洗不变形挂钩:采用6.6cm x2.5mm白漆单钩，耐用不易变形。工艺:韩折工艺，褶皱均匀、立体感强，让窗帘显得精美。 | 94 | 米 |
| 5 |  | 名称：罗马杆和挂环（执法一二处）规格：一楼：3.05m\*1根二楼：2.35m\*1根，2.76m\*1根，3.05m\*2根三楼：2.3m\*1根，2.76m\*1根，3.05m\*2根四楼：2.3m\*1根，2.8m\*1根材质：铝合金颜色：白色备注：11个窗户含安装 | 31 | 米 |
| 6 |  | 名称：修改窗帘（执法一二处）规格：根据实地尺寸修改 | 10 | 对 |